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[bookmark: _Toc406346717][bookmark: _Toc406420907][bookmark: _Toc406421491][bookmark: _Toc406421492]Адамов Д. Ю. Основные вопросы проектирования видеосистем на кристалле. С. 3–17. Рассмотрены вопросы проектирования видеосистем на кристалле с позиции возможности САПР в рамках технологических ограничений и с позиции параллельности накопления, передачи и обработки информации. Показано, что на современном технологическом уровне уже реализованы простейшие видеосистемы на кристалле и намечена перспектива создания высокопроизводительных видеосистем на кристалле для систем технического зрения. Ключевые слова: видеосистема на кристалле, технология проектирования и изготовления КМОП СБИС 
[bookmark: _Toc125294096][bookmark: _Toc124577445][bookmark: _Toc123106849][bookmark: _Toc123054577][bookmark: _Toc406346719][bookmark: _Toc406420909][bookmark: _Toc406421493][bookmark: _Toc406421494]Манцветов А. А. Чувствительность КМОП-фотоприёмников с активным пикселом. С. 18–24. Получены выражения для интегральной чувствительности КМОП-фотоприёмников с активным пикселом, рассмотрены составляющие шумов КМОП-фотоприёмников. Показано, что чувствительность КМОП-фотоприёмника с активным пикселом не зависит от площади фотодиода. Установлено, что шумы темнового тока снижаются при увеличении размеров фотодиода. Ключевые слова: КМОП фотоприемник, активный пиксел, чувствительность, темновой ток, шумы фотоприемника
[bookmark: _Toc406346721][bookmark: _Toc406420911][bookmark: _Toc406421495][bookmark: _Toc406421496]Левко Г. В., Манцветов А. А., Адамов Д. Ю., Морозов А. В., Чиркунова А. А., К. А. Попова, П. С. Баранов, С. М. Любинский, К. Цыцулин Обработка видеосигнала астродатчика для подавления радиационных эффектов. С. 25–33. Рассмотрены методы межкадровой обработки сигналов звёздных датчиков, повышающие надёжность обнаружения звёзд путём борьбы с ложными сигналами, вызванными радиационными эффектами. Ключевые слова: радиационные эффекты, ложная информация, фотоприёмник, межкадровая обработка
[bookmark: _Toc406421497][bookmark: _Toc406421498]Левко Г. В., Манцветов А. А., Адамов Д. Ю., Морозов А. В., Чиркунова А. А., Цыцулин А. К. Оптимизация телевизионной системы пригоризонтного наблюдения. С. 34–44. Рассмотрены физические особенности обнаружения пригоризонтных объектов. Предложены меры, способствующие повышению контрастной чувствительности. Ключевые слова: контраст, пригоризонтное обнаружение объектов, спектральный фильтр


[bookmark: _Toc406346724][bookmark: _Toc406421499][bookmark: _Toc406421500]Рожков К. Ю., Шевчук А. А. Автоматическая селекция протяжённых объектов в телевизионных и тепловизионных изображениях земной поверхности. С. 45–50. Рассматривается способ селекции протяженных объектов в телевизионных или тепловизионных изображениях Земной поверхности с целью обеспечения навигации автономных летательных аппаратов. Способ основан на репрезентном алгоритме автоматического распознавания объектов в изображениях. Особое внимание уделяется проблеме выделения в изображении объектовой области из окружающего фона. Ключевые слова: авиационные системы наблюдения, алгоритмы автоматического распознавания, навигация по изображениям объектов Земной поверхности
[bookmark: _Toc406346726][bookmark: _Toc406421501][bookmark: _Toc406421502]Дворников С. В., Пшеничников А. В., Русин А. А., Дворников А. С. Повышение помехоустойчивости сигналов КАМ-16 с трансформированными созвездиями. С. 51–56. Представлены результаты исследования, направленные на повышение помехоустойчивости сигналов КАМ-16 с трансформированными констелляционными диаграммами. Определяются показатели помехоустойчивости, по которым предлагаемые сигналы КАМ-16 сравниваются с сигналами, констелляционные диаграммы которых трансформированы согласно стандарту цифрового телевидения 
DVB-T2. Ключевые слова: помехоустойчивость, констелляционная диаграмма, вектор сигнального созвездия, квадратурная амплитудная манипуляция
[bookmark: _Toc406346728][bookmark: _Toc406421503][bookmark: _Toc295265466][bookmark: _Toc406421504][bookmark: 1]Умбиталиев А. А., Кузичкин А. В., Севастьянов Д. А., Гатаулин В. М., Ковальчук В. С. Система приема и трансляции видеоинформации с площадок космодрома. С. 57–61. Изложены состав, принципы построения, условия эксплуатации и основные характеристики системы приёма и трансляции видеоинформации с площадок космодрома «Восточный». Ключевые слова: космодром «Восточный», система видеомониторинга
[bookmark: _Toc406346730][bookmark: _Toc406421505][bookmark: _Toc406421506]Куликов А. Н., Иванов С. А. Тест недорогих мегапиксельных объективов. С. 62–73. В статье рассматриваются характеристики и результаты испытаний новых бюджетных мегапиксельных объективов производства фирм Кореи и Китая, предназначенных для использования в телевизионных камерах. 
[bookmark: _Toc406346732][bookmark: _Toc406421507][bookmark: _Toc406421508]Сагдуллаев Ю. С., Смирнов А. И., Ковин С. Д. Измерение дальности при неизвестных линейных размерах космических объектов. С. 74–80. Рассмотрены вопросы определения относительной дальности сближающихся космических аппаратов с неизвестными линейными размерами при формировании двумерных телевизионных изображений. Ключевые слова: измерение относительной дальности, космические объекты, телевизионные изображения
[bookmark: _Toc406421510]Сагдуллаев Ю. С., Смирнов А. И., Ковин С. Д. Измерение относительной скорости движения космических объектов. С. 81–87. Рассмотрены вопросы определения относительной скорости сближающихся космических аппаратов на основе формирования двумерных телевизионных изображений. Ключевые слова: измерение относительной скорости, космические объекты, телевизионные изображения 
[bookmark: _Toc370579326][bookmark: _Toc406346736][bookmark: _Toc406421511][bookmark: _Toc406421512]Дёмин А. В., Ковалёв И. А. Алгоритм управления составным зеркалом в режиме эксплуатации. С. 88–93. В работе рассмотрена проблема обеспечения качества изображения оптических систем с составными зеркалами в режиме эксплуатации. Предложена модель математического описания процесса позиционирования зеркальных сегментов на базовой поверхности в соответствии с идеологией метода компарирования, а также алгоритм управления составным зеркалом в режиме эксплуатации. Ключевые слова: составное зеркало, алгоритм управления, математическое описание
[bookmark: _Toc406346738][bookmark: _Toc406421513][bookmark: _Toc406421514]Дёмин А. В., Лосев С. В. Алгоритм управления коэффициентами риска теплопеленгатора. С. 94–102. Рассматривается возможность улучшения критерия принятия решения обнаружителем авиационного теплопеленгатора путём внедрения адаптивной схемы управления коэффициентами риска в системе приёма и преобразования информации на основе редуцированной характеристической функции спектрально-энергетической модели летательного аппарата. Ключевые слова: спектрально-энергетическая модель, пеленгация, адаптивная схема, средний коэффициент риска
[bookmark: _Toc406346740][bookmark: _Toc406421515][bookmark: _Toc406421516][bookmark: _Toc406346742][bookmark: _Toc406421517]Баёва Ю. В., Ханков С. И. Влияние интенсивности теплоотдачи с поверхностей параболического зеркала на его термоаберрацию положения изображения. С. 103–110. Исследовано влияние на температуру зеркала интенсивности теплоотдачи с её рабочей поверхности. Получены аналитические формулы для расчета термонаведенного смещения фокуса зеркала с учётом теплоотдачи с рабочей поверхности. Проведённые расчёты показали, что при интенсивном теплоотводе с тыльной поверхности зеркала естественный лучисто-конвективный теплообмен на его рабочей поверхности не требует учёта. При теплоизолированной тыльной поверхности теплоотдача с рабочей поверхности полностью определяет термонаведенное смещение фокуса зеркала. Сопоставлены процессы формирования теплового режима зеркала в условиях наземной и космической эксплуатации. Ключевые слова: параболическое зеркало, тепловой режим, тепловое излучение, термоаберрация
[bookmark: _Toc406421518]Баёва Ю. В., Ханков С. И. Принципы выбора материалов зеркал для криооптических систем по совокупности теплофизических свойств. С. 111–125. Проведен анализ процессов формирования термодеформаций зеркал в криогенных оптических системах. Определены комбинации исходных теплофизических параметров, определяющих термостабильность зеркальных систем в переходном и стационарном тепловых режимах. Сопоставление свойств материалов зеркал проведено на конкретных примерах. Изложены принципы выбора материалов зеркал и корпуса для космических телескопов с учётом требований к максимальной термостабильности в зависимости от условий эксплуатации. Ключевые слова: криооптические системы, зеркальный космический телескоп, термонаведенные искажения, деформации зеркал, термоаберрации
[bookmark: _Toc406346744][bookmark: _Toc406421519][bookmark: _Toc406421520]Хисматов И. Ф., Рожков К. Ю. Метод коррекции изображений неподвижных объектов в авиационных системах наблюдения. 
С. 126–133. Рассматривается способ компенсации изменений телевизионных или тепловизионных изображений объекта в авиационных системах наблюдения, которые вызваны пространственными эволюциями точки наблюдения, с целью повышения надёжности режима автосопровождения. Ключевые слова: авиационные системы наблюдения, алгоритмы автоматического сопровождение объектов
[bookmark: _Toc406421521]Системы наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования земли. С. 134–140. Конференция «ДЗЗ 2014». В период 
с 13 по 18 сентября 2014 г. в г. Сочи Краснодарского края прошла ХI научно-техническая конференция «Системы наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования Земли» – «Системы ДЗЗ 2014». Работали 5 секций:
1. Системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса.
2. Оптико-электронная аппаратура, устройства и датчики для систем наблюдения, мониторинга и ДЗЗ.
3. Наземные средства и методы приема и обработки информации.
4. Фотоприёмники и элементная база для систем наблюдения и ДЗЗ.
5. Фотоника, авиационные и специализированные системы наблюдения.
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